

**Trắc nghiệm**


1. Đáp án: B




1. Đáp án: B




3. Đáp án:A



4. Đáp án: C




5. Đáp án: 172.16.0.0/18 - 255.255.192.0




6. Đáp án:A




7.Đáp án : C




8. Đáp án: A




9. Đáp án: B




10.D




11.Đáp án: B




12. Đáp án: ipconfig /all (gõ lệnh này trên PC1?)




13.Đáp án:C




14.Mac đích là mac của gateway



15.Đáp án: ipconfig /all




16. Đáp án:B




17. Đáp án:D


1. IP address configured with the OSPF **router-id** command.
2. Highest IP address of any of the router’s loopback addresses.
3. Highest active IP address on any of the router’s physical interfaces.



18.Đáp án: A




19. Đáp án: C




20. Đáp án :C




21. Đáp án: B




22. Đáp án: A



23. Đáp án: 0060.3E00.970B (rà chuột lên switch là thấy)



24. Đáp án : D



25. Đáp án :B

